







25 g0/0 < FW (transport vlans \_ tagged )

1 fa1 > cq56 www server (vlan-srv sur l’interface \_ untagged)

16 fa16 > wifi borne ( vlan2-wifi sur l’interface \_ untagged)

(vlan-wifi2 transport sur l’interface \_ tagged)