https://cisco.goffinet.org/ccna/vlans/configuration-vlan-cisco-ios/

Configuration du Trunk sur le routeur (Router-on-A-Stick)

(config)#interface G0/0

(config-if)#no ip address

(config-if)#no shut

(config-if)#interface G0/0.1

(config-subif)#encapsulation dot1q 10

(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

(config-subif)#exit

(config)#...

(config)#interface G0/0.4

(config-subif)#encapsulation dot1q 100 native

(config-subif)#exit